PROFESSIONAL HEADSET (HSC271)

1) 용  도

본 기기는 전문 폐쇄형 헤드셋으로서 인터콤, ENG/EFP 작업 및 비디오 제작을 위한 표준형이다. K271 MKII 스튜디오 헤드폰과 고성능 콘덴서 마이크가 결합되어 있다. 유연한 마이크 암을 통해 마이크가 위로 움직일 때 자동으로 음을 소거하는 기능을 제공하며 취향에 따라 마이크를 왼쪽 또는 오른쪽에 장착할 수 있다. 헤드 밴드에 스위치가 있으며 전문 6핀 미니 XLR 커넥터로 케이블을 쉽게 교체할 수 있다.

2) 기  능

- Over-ear, closed 디자인

- 유연한 붐과 콘덴서 마이크

- 헤드폰 및 마이크 자동 음소거

- 스위칭 가능한 저음 차단 필터

- 자가 조절 헤드 밴드

3) 사  양

- Headphone type : closed-back

- Max. Input Power : 200 mW

- Audio frequency bandwidth : 16 - 28000 Hz

- Sensitivity headphones : 104 dB SPL/V

- Rated Impedance : 55 Ohms

- Earpads : leatherette velvet

- Polar Pattern : Cardioid

- Audio frequency bandwidth : 20 - 20000 Hz

- Sensitivity : 25 mV/Pa

- Equivalent noise level : 22 dB-A

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Current : 2 mA

- Audio Interface Type : Mini XLR

- Audio Interface Gender : Male

- Audio Interface Contacts : 6-pin

- Dimensions (L x W x H)mm : 110 x 205 x 200