FLUSH-MOUNT BOUNDARY LAYER MICROPHONE (PZM10 LL)

1) 용  도

본 제품은 특별한 하우징 디자인을 통해 마이크를 테이블, 벽 또는 천장에 쉽고 눈에 띄지 않게 장착하게 해주며 보안, 감시, 회의용으로 적합하다. Pressure Zone Microphone® 기술을 사용하여 넓고 부드러운 주파수 응답을 제공한다. 높은 명료도와 마이크 주변의 일관된 픽업의 특성을 가진다.

2) 기  능

- Hemispherical 폴라 패턴

- 원통형 디자인

- 마이크 / 라인 출력 선택

- 12V-24V / DC, unterminated wires

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 80 - 20000 Hz

- Equivalent noise level : 26 dB-A

- Sensitivity : 2.5 mV/Pa

- Signal to Noise : 68 dB-A

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Audio Output Gender : Male

- Audio Output Contacts : 3-pin

- Voltage : 12 to 24 V

- Dimensions (H x D)mm : 72 x 39

- Net Weight : 74g