HEMISPHERICAL BOUNDARY MICROPHONE (PZM185)

1) 용  도

본 기기는 반구형 경계 마이크로폰으로서 테이블, 바닥, 벽, 강의실에 사용하기에 적합하며 내부 AAA 1.5V 배터리 또는 12 ~ 48V 팬텀 전원을 통해 작동한다. 또한 넓고 부드러운 주파수 응답을 제공하며 저 임피던스 XLR타입 출력을 통해 험 픽업과 고주파 손실 없이 긴 케이블을 사용할 수 있다.

2) 기  능

- 넓고 부드러운 주파수 응답 제공

- 배터리 또는 팬텀 전원으로 작동

- 저 임피던스 XLR 타입 출력 제공

3) 사  양

- Polar pattern : Hemispherical

- frequency bandwidth : 50 to 16000 Hz

- noise level : 21 dB-A

- Sensitivity : 0.8 mV/Pa

- Signal to Noise : 73 dB-A

- Preattenuation Pad : (-6 , -12 , -18) dB

- Voltage : 12 to 48 V

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : satin black

- Dimension (H x W x D)mm : 19 x 87 x 150