PASSIVE UHF ANTENNA (SRA2 EW)

1) 용  도

본 기기는 수동형 지향성 광대역 UHF 안테나로서, 무선 마이크 및 인 이어 모니터링 시스템용 송신 또는 수신 안테나로 사용할 수 있다. 또한 470MHz ~ 952MHz의 주파수 범위에서 작동하며 70°의 커버 앵글을 제공하고 방수 구조로 되어있어 실내 및 실외에서 사용할 수 있다.

2) 기  능

- 송수신 안테나로 사용

- 470MHz ~ 952MHz의 주파수 범위

- 70°의 커버 앵글

- 6dB 안테나 이득

- 방수 구조 제공

3) 사  양

- Switching bandwidth : 470 to 952 MHz

- Antenna gain : 4.5 dBi

- Covering angle : 70 Grad

- Antenna Output Type : BNC

- Finish : black

- Dimension (H x W x D)mm : 230 x 26 x 240

- Weight : 300g