18“ SELF-POWERED SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 18“ 파워드 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 디퍼렌셜 드라이브 기술을 통하여 성능의 향상과 무게를 최소화하였으며, 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 또한 스택의 구성과 리깅의 구성이 가능한 서브우퍼 스피커 이다.

2) 기  능

- DSP 및 HiQnet 네트워크 컨트롤 탑재

- JBL 프리미엄 트랜스듀서 내장

- 완전하게 사용자화 할 수 있는 DSP

- LCD 스크린 및 야광잉크가 적용된 후면 패널

- IOS 및 안드로이드로 조절 가능한 네트워크 컨트롤

3) 사  양

- System type : Self powered 18“ Single Subwoofer

- Frequency Range (-10dB) : 29Hz ~ 150Hz

- Frequency Response (-3dB) : 35Hz ~ 120Hz

- Input impedance : 40K ohms (Balanced)

- LED Indicators : Power LED(Green), Network Link(Green), Network Data (Yellow)

- Coverage : omni

- Crossover frequencies : 80Hz

- Power rating	: 750W cont. (PEAK 1000W)

- Max SPL : 135 dB Peak

- Transducers : 18“ single

- Finish : Obsidian DuraFlex™ finish

- Connectors : XLR IN/OUTPUT

- Suspension : M20 Threaded pole mount

- Power input : 100V ~ 240V, 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 575 x 684 x 683

- Weight : 39.5kg