INTERFACE (AXB-DMX512)

1) 용  도

본 기기는 AXLink를 통해 작동하는 양방향 인터페이스로 조광기, 스포트라이트, 기타 DMX 제어을 위해 최대 512개의 DMX 채널을 송수신한다. 또한 최대 72개의 프리셋을 내부 메모리에서 저장하고 불러올 수 있다.

2) 기  능

- AXLink를 통한 컨트롤

- 양방향 인터페이스

- 프리셋 내부 메모리에서 저장 가능

3) 사  양

- DMX In Port : 5-wire, captive-wire connector

- DMX Out Port : 5-wire, captive-wire connector

- Link Port : AX Link

- Enclosure : Metal with black matte finish

- Power : 12 VDC

- Power consumption : 160 mA @ 12 VDC

- Dimension (H x W x D)mm : 38.4 x 141 x 138.4

- Weight : 0.51 kg