HIGH OUTPUT DUAL 15“ SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 높은 출력의 듀얼 15“ 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 체육관, 운동장 등 사용이 가능하다. 최신 웨이브가이드 기술인 PT(Progressive Transition) 기술이 탑재 되어 있으며, 낮은 전력 사용량으로 지속적으로 높은 음압을 유지 할 수 있다 또한 상황에 따라서 WRC, WRX 마감옵션을 통하여 실외 사용이 가능하다.

2) 기  능

- 듀얼 고출력 15“ 저음대역 드라이버

- LF 패턴 컨트롤을 확장하도록 디자인

- 슬롯에 장착하는 설정으로 LF 성능을 복제 가능

3) 사  양

- System type : High output Dual 15“ subwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 37Hz ~ 2.5kHz

- Frequency Response (±3dB) : 42Hz ~ 2.1kHz

- Power rating	: 2000W cont. (PEAK 8000W)

- Sensitivity(1W@1m)	: 50Hz ~ 125Hz, 103dB

: 125Hz ~ 800Hz, 102dB

- Max SPL	: 50Hz ~ 125Hz, 136dB (PEAK 142dB)

: 125Hz ~ 800Hz, 135dB (PEAK 141dB)

- Impedance : 2x8 ohm or 4 ohm

- Transducers : LF 2x15“

- Suspension ATT : 20 points

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 991 x 476 x 691

- Weight : 53.4kg