OPTION CARD

1) 용  도

본 기기는 DIGITAL AUDIO MIXER에 장착하는 옵션 카드로서 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2) 사  양

- Channel : two 8-channel TDIF I/O interfaces

- 48kHz operation

- Compatibility: Vi6 Local Rack / Compact Stagebox / Vi1 / Vi3000

- Connector input : 25-pin D-type

- Connector output : wordclock sync outputs on BNC connectors

※Vi Option Card TDIF CARD 및 동등 이상 품이어야 함.