OPTION CARD

1) 용  도

본 기기는 Si 디지털 오디오 믹서 시리즈의 옵션 카드로서 다음과 같은 기능과 사양에 준한다.

2) 사  양

- TWO OPTIONAL AES/EBU cards

- 1. XLR based – 4IN / 40UT

- 2. D-Type connector  - 8IN/8OUT & Word clock BNC

※Si Option Card AES/EBU CARD 및 동등 이상 품이어야 함.