IN-CEILING SUBWOOFER SPEAKER (CONTROL19CST)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 실링 스피커로 높은 파워 처리 능력과 과부하 보호 회로를 내장하고 있다. 별도의 장치 없이 천정에 설치할수 있고 천정에 매달기 위한 브래킷이 제품에 포함되어 있어서 원하는 위치에 안전하게 고정할 수 있다. 또한 연결이 자유로운 커넥터가 부착되어 있어 천정에 설치하기 전 간편하게 스피커 선을 연결하는 것이 가능하다.

2) 기  능

- 8인치 우퍼

- 고출력 제공

- 과부하 보호 회로

- 신속한 간편한 설치

3) 사  양

- System type : 8“ In-ceiling Subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 42Hz ~ 200Hz

- Power rating	: 100W cont. (program 200W)

- Sensitivity(2.83V@1m) : 95dB (computed for competitive comparison)

- Max SPL : 115dB

- Impedance : 70V=75W, 30W, 15W & 7.5W, 100V=75W, 30W, & 15W

- Transducers : LF 8“

- Dimension (H x Dia)mm : 345 x 345

- Weight : 6.3kg