SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 프로페셔널 차세대 싱글 15“ 서브 우퍼로 새로운 15” LF 드라이버를 탑재하였으며 직선성 및 감도가 향상되었다. 2285H는 차동 드라이브, 듀얼 보이스 코일, 듀얼 갭 기술을 기반으로 단일 코일 디자인보다 더 우수한 열 분산, 낮은 전력 압축 및 넓은 다이나믹 레인지를 제공한다. VTX A6과 동일한 폭과 서스펜션 하드웨어를 갖추어 있어 다양한 통합 리깅 방식으로 사용할 수 있다.

2) 기  능

- JBL 2285H 트랜스 듀서로 감도 증가, 왜곡 감소 및 향상된 직선성

- HiQnet Performance Manager™를 통한 컨트롤

- 사용하기 쉬운 스프링로드 식 리깅 시스템

- 다양한 마운팅 액세서리로 설치 옵션 확장

- 무지향성 및 카디오이드 배열 구성

- 방수/방진 기능(IP55)으로 물과 먼지로부터 스피커를 보호

3) 사  양

- System type : Single 15“ subwoofer

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 95Hz

- Frequency Range (-3dB) : 42Hz ~ 80Hz

- Coverage : omni

- Power rating : 1300W Continuous (IEC/100 hour)

- Max SPL : 132 dB

- Impedance : 8 ohms

- Transducers : 15“ single differential drive

- Environmental Spec : IP55

- Connectors : NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 446 x 536 x 586

- Weight : 41.5 kg