LANDSCAPE SUBWOOFER (GSB8)

1) 용  도

본 기기는 8” 조경 서브우퍼 스피커로 35Hz 까지의 저주파수를 재생하며 멀티플-슬롭 로우패스 필터가 내장되어 우수한 사운드를 제공한다. 조경으로 인한 우발적인 손상을 방지하기 위해 오디오 포트 아래쪽에 챔버가 위치한다.

2) 기  능

- 물과 먼지 유입에 강한 IP66 등급

- 멀티플-슬롭 로우패스 필터 내장

- 8Ω 또는 70V/100V 작동

- 우발적인 손상 방지를 위한 챔버 디자인

- 초록색, 황갈색 중 색상 선택

3) 사  양

- System type : 8” In-Ground Subwoofer

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 130Hz

- Frequency Response (±3dB) : 43Hz ~ 120Hz

- Power rating : 250W cont. (PEAK 1000W)

- Sensitivity : 84 dB

- Max SPL : 114 dB Peak

- Coverage Angle : 360° (H) x 160° (V)

- Impedance : 6 Ω

- Transformer Taps : 70V = 100 W, 50 W, 25 W
100V = 100 W, 50 W

- Transducers : LF 8”

- Environmental : IP-66 rating per IEC529

- Dimension (H x D)mm : 768 x 311

- Weight : 9.3 kg