INTEGRATED CONTROLLER (MU-3300)

1) 용  도

본 기기는 다수의 AV 기기를 통합하는 능력을 가진 통합제어 컨트롤러로서, 음향의 볼륨, 채널 제어. 영상의

컨트롤, 전동 제어 등 다른 제품군의 제어를 통합하여 사용이 가능하다. 총 4종류의 인터페이스를 가지고 있으며 이더넷과 ICSLan 등으로 활용 가능하며 초고속 프로세서를 내장하고 있다.(단, 다른 제품의 연계에 있어 연계를 위한 소스, 제어 포트 등 제공 되어야 한다.)

2) 기  능

- 무제한에 가까운 스크립트를 실행할 수 있는 성능

- 다양한 개발 언어(JavaScript, Python, Groovy) 지원

- 로우코드(Node-RED) 지원으로 손쉬운 접근성 제공

- 산업용 등급의 스토리지 사용으로 높은 안정성 지원

- Hcontrol, ICSP 및 HiQNet, Netlinx 제품의 통합 기능 제공

- Linux 플랫폼

- ICSLAN을 통한 동일 브랜드 제품과의 연계

- 직전 제품보다 10배 더 빠른 프로세서

3) 사  양

- RS-232/422/485 Port : 2 Port

- RS-232 Port : 6 Port

- IR/Serial Port : 8 Port

- I/O Port : 8 Port

- Relays Port : 8 Port

- USB-A Host Port : 3 Port

- USB-C Program Port : 1 Port

- LAN : 1 Port

- ICSLan : 1 Port

- Memory : 8 GB eMMC / 4 GB DDR3 RAM

- Voltage : DC 12V

- Power consumption : 36 W

- Dimension (H x W x D)mm : 43.3 x 440 x 232.16

- Weight : 2.7kg