CINEMA SURROUND LOUDSPEAKER (8320)

1) 용  도

본 기기는 서라운드 시스템에 적합하게 설계된 시네마 서라운드 라우드 스피커로서 높은 감도 와 확장된 주파수 대역을 제공하며 고출력을 통해 확장된 저주파 응답을 제공한다. 또한 디지털 사운드 포맷에 의해 확장된 다이나믹 레인지를 지원하는 컴팩트 서라운드를 제공하고 블랙 그릴과 블랙 턱스처 인클로저를 통해 사용 공간의 실내 디자인을 더욱 향상시킨다.

2) 기  능

- 8인치 LF드라이버

- 150와트의 출력

- 간편하고 설치 가능

- 경량의 단단한 케이스

- 균일한 수평 및 수직 범위

- 50Hz ~ 20kHz 주파수 범위

3) 사  양

- System type : 8“ Cinema Surround Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 50Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (±3dB) : 65Hz ~ 18kHz

- Coverage : 100 H x 90 V deg

- Directivity factor (Q) : 7

- Directivity index (DI) : 8.4 dB

- Power rating	: 150W cont. (PEAK 600W)

- Sensitivity(1W@1m) : 94dB

- Max SPL : 122dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 8“, HF 1”

- Connectors : 5-way binding posts

- Dimension (H x W x D)mm : 406 x 343 x 224

- Weight : 5kg