CINEMA SURROUND LOUDSPEAKER (9320)

1) 용  도

본 기기는 서라운드 시스템에 적합하게 설계된 시네마 서라운드 라우드 스피커로서 높은 감도 와 확장된 주파수 대역을 제공하며 고출력을 통해 확장된 저주파 응답을 제공한다. 또한 블랙 그릴를 포함하고 있으며  DuraFlex™ 마감 처리 된 자작 나무로 만들어진 인클로저를 통해 저주파 성능을 극대화 시킨다.

2) 기  능

- 12인치 LF드라이버

- 400와트의 출력

- 120 × 60의 커버리지 범위

- M-10 나사산 마운팅 포인트

- 자작 나무 인클로저

3) 사  양

- System type : 12“ Cinema Surround Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (±3dB) : 50Hz ~ 19kHz

- Coverage : 120 x 60 deg

- Directivity factor (Q) : 6.3

- Directivity index (DI) : 8.4 dB

- Power rating	: 400W cont. (PEAK 1600W)

- Sensitivity (1W@1m) : 98dB

- Max SPL : 124dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 10“, HF 1”

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4, barrier strip

- Dimension (H x W x D)mm : 638.3 x 368.3 x 416.6

- Weight : 17.5kg