CINEMA SURROUND LOUDSPEAKER (9350)

1) 용  도

본 기기는 서라운드 시스템에 적합하게 설계된 시네마 서라운드 라우드 스피커로서 높은 감도 와 확장된 주파수 대역을 제공하며 고출력을 통해 확장된 저주파 응답을 제공한다.

2) 기  능

- 15인치 LF드라이버

- 350와트의 출력

3) 사  양

- System type : 12“ Cinema Surround Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 34Hz ~ 20kHz

- Frequency Range (-3dB) : 40Hz ~ 18kHz

- Hor. Coverage Angle (-6 dB) : Side Pattern 70, Rear Pattern 90

- Vert. Coverage Angle (-6 dB) : Side Pattern 40, Rear Pattern 25

- Power rating	: 350W cont.

- Sensitivity(1W@1m) : 99dB

- Max SPL : 130dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 15“, HF 1.5” &1“

- Connectors : barrier strip

- Dimension (H x W x D)mm : 769.6 x 647.7 x 419.1

- Weight : 29.03kg