Compressor / Limiter / Gate

1) 용  도

본 기기는 장비를 손상시킬 수 있는 피크 및 과전류를 방지하여 주는 프로세서로서, 압축, 리미터 기능을 통해 고르지 않은 레벨을 부드럽게 처리하고 고가의 앰프와 스피커를 보호한다. 또한 선택 가능한 입력 및 출력 미터링을 통해 레벨별로 일치하는지 확인 할수 있고 VCA는 매우 낮은 왜곡과 잡음 특성을 유지 한다

2) 기  능

- 선택 가능한 자동 또는 수동 압축

- 원하지 않는 저주파 제거

- 최소한의 왜곡으로 최대 허용 레벨 설정

- 외부 장치 설정 및 모니터링 가능

- 금도금 XLR 및 1/4 "입력 및 출력

- True RMS 레벨 감지

- 입력 레벨, 출력 레벨 및 게인 감소의 정밀 계량

- 트루 스테레오 또는 듀얼 모노 작동

- 채널당 + 4dBu 또는 -10dBV 전환 가능

3) 사  양

- In/output channel : 2in/2out

- Input Connectors : 1/4" TRS and XLR

- Input Impedance : Balanced > 50 kOhm, unbalanced >25 kOhm

- Max Input : > +24 dBu balanced or unbalanced

- CMRR : Typically >50 dB at 1 kHz

- Max Output : > +21 dBm balanced, > +20 dBm unbalanced

- Frequency Response : 0.35 Hz to 90 kHz, +0/-3 dB

- Noise : < -95 dBu, unweighted, 22 kHz measurement bandwidth

- Dimension (H x W x D)mm : 44 x 482 x 201

- Weight : 2.3kg