IN-CEILING LOUDSPEAKER (8138)

1) 용  도

본 기기는 8 인치, 풀 레인지 대역을 지원하는 천정 매입형 스피커로서, 고감도 드라이버를 통해 최소한의 앰프 전력으로 최대 사운드 레벨을 제공한다. 또한 70V / 100V 분산 라인 사용을 위한 변압기를 내장하고 있으며 우아한 디자인과 간편한 블라인드 마운트 설치를 제공한다.

2) 기  능

- 8인치 풀 레인지

- 천정 매입형

- 70V / 100V 분산 라인 사용을 위한  변압기

- 간편한 블라인드 마운트 설치

3) 사  양

- System type : 8“ In-ceiling speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 95Hz ~ 18kHz

- Coverage : 90° conical

- Driver Power Capacity : 40W

- 70V/100V Transformer	: 6W, 3W, 1.5W, (0.75W at 70V only)

- Sensitivity(2.83V@1m) : 97dB

- Transducers : 8“ full-range

- Connectors : Bare Wire

- Dimension (Dia x Depth) mm : 327 x 84

- Weight : 1.4kg