EXTENSION LINE ARRAY COLUMN LOUDSPEAKER

1) 용  도

본 기기는 저음대역의 보강을 위한 익스텐션 스피커로써, BeamWidth 기술이 적용되어 있는 스피커이다. 본 스피커는 슬림형 디자인이 필요한 공간에 최적화된 스피커이며, 보이스에 대한 명료도를 한층 증대하였다.

2) 기  능

- 인테리어와 최적의 조화

- Constant Beamwidth 기술 탑재

3) 사  양

- System type : Extension Column line-array speaker

- Frequency Range (-10dB) : 45Hz ~ 700Hz

- Components : 5“x4 LF

- Power rating	: 500W cont. (PEAK 2000W)

- Sensitivity (2.83V@1m) : 90dB

- Max SPL : 117dB

- Impedance : 8 ohm

- Dimension (H x W x D) : 695 x 170 x 237 mm

- Weight : 8.2kg