INDOOR/OUTDOOR SPEAKER (CONTROL23-1L)

1) 용  도

본 기기는 실내 및 실외에서 모두 사용이 가능한 컴팩트 스피커로서 고강성 폴리스티렌 재질이 도포된 엔클로우저를 사용하고 있으며, U-브래킷을 통해 쉽게 최적의 상태로 고정 및 설치 할수 있다.

2) 기  능

- U-브래킷 사용가능

- 방습의 인클로저 및 트랜스 듀서

- 100 °x 100 °의 커버리지

- 70 Hz - 20 kHz의 주파수 특성

3) 사  양

- System type : 3“ Indoor/Outdoor Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 70Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 95Hz ~ 19kHz

- Coverage : 100 x 100 deg

- Direcitivity factor (Q) : 5.8

- Directivity index (DI) : 7.2 dB

- Power rating	: 100W cont.

- Sensitivity(1W@1m) : 86dB

- Max SPL : 103dB

- Transducers : LF 3“, HF 0.5”

- Dimension (H x W x D)mm : 200 x 141 x 111

- Weight : 1.6kg