INDOOR OUTDOOR SPEAKER (CONTROL28-1L)

1) 용  도

본 기기는 실내 및 실외에서 모두 사용이 가능한 스피커로서 고강성 폴리스티렌 재질이 도포된 엔클로우저를 사용하고 있으며, 마인팅용 전면 패널을 통해 표준 육각 렌치를 사용하여 쉽게 최적의 상태로 고정할 수 있어 설치가 매우 쉽다.

2) 기  능

- 방습의 인클로저 및 트랜스 듀서

- 100 ° x 100 °의 커버리지

- 과부하 보호 회로

3) 사  양

- System type :  8“ Indoor/Outdoor Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 45Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (+/-3dB) : 62Hz ~ 16kHz

- Coverage : 100 ° x 100 °

- Direcitivity factor (Q) : 7.3

- Power rating	: 240W

- Sensitivity(1W@1m) : 91dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 8“, HF 1”

- Dimension (H x W x D)mm : 386 x 282 x 219

- Weight : 6.2kg