FLUSH-MOUNT BOUNDARY LAYER MICROPHONE (PZM11 LL)

1) 용  도

본 기기는 보안 및 감시용 마이크로서 마이크 주변에서 어디서든 일관된 픽업이 특징이다. 음성 범위 아래의 낮은 주파수는 가열, 환기, 공조 럼블의 픽업을 줄이기 위해 오프되며 고주파 응답은 선명도와 발음을 돕기 위해 증폭한다. 플레이트 뒷면의 전자 장치는 스크류 터미널을 제공한다.

2) 기  능

- Hemispherical 폴라 패턴

- 저주파 롤오프

- 스크류 터미널(Screw terminal)

- 12-48V 팬텀 전원

3) 사  양

- Audio frequency bandwidth : 80 - 20000 Hz

- Equivalent noise level : 26 dB-A

- Sensitivity : 5 mV/Pa

- Signal to Noise : 68 dB-A

- Audio Output Type : screw material

- Voltage : 12 to 48 V

- Dimensions (L x W x H)mm : 115 x 70 x 29

- Net Weight : 71g