TWO-WAY STAGE MONITOR LOUDSPEAKER (JRX212)

1) 용  도

본 기기는  라이브사운드, 댄스뮤직, 그리고 스피치용에 이르기까지 다양한 용도를 위해 설계된 12인치 2웨이스피커로서 저주파수와 고주파수 드라이버를 모두 갖추고 있으며 넓은 커버리지, 왜곡 감소, 부드러운 주파수 응답을 제공한다.

2) 기  능

- 초과 전력으로부터 고주파 드라이버 보호

- 내구성이 강화된 스피커 캐비넷

- 구성 요소 보호를 위한 스틸 그릴

3) 사  양

- System type : 12“ Two-Way Stage Monitor Loudspeaker System

- Frequency Range (-10dB) : 60 Hz - 20 kHz

- Frequency Response (-3dB) : 80 Hz - 18 kHz

- Coverage : 90 x 50 deg

- Power rating	: 250W cont. (PEAK 1000W)

- Sensitivity(1W@1m) : 98dB

- Max SPL : 128dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 12“, HF 1”

- Connectors : Speakon NL-4

- Dimension (H x W x D)mm : 584 x 399 x 325

- Weight : 19.5 kg