3-WAY POINT SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 고급형 3-WAY 포인트 스피커로서 최고의 음질이 필요한 장소와 스튜디오 래퍼런스 모니터에 사용된 대형 D2 듀얼 다이아프램 듀얼 보이스코일 컴프레션 드라이버가 장착이 되어있고 가벼우면서도 고출력을 자랑하는 디퍼렌셜 드라이브 트랜스듀서 기술을 사용한다. 또한 모니터 스피커 용도로 활용이 가능한 스피커이다.

2) 기  능

- 혁신적인 D2 듀얼 다이어프램 듀얼 드라이브 기술 적용

- High Performance 3-WAY 스피커

- BSS 오디오 옴니드라이브HD V5 프로세싱

- Crown 앰프의 HiQnet Performance Manager™를 통한 컨트롤

- Pole mount socket 내장

3) 사  양

- System type : dual 15“ 3-Way Quad-amp system

- Frequency Range (-10dB) : 39Hz ~ 18kHz

- Coverage : 90 x 50, 60 x 40

- Power rating	: LF 2x800W cont., MF 270W cont., HF 100W cont.

- Max SPL : 143dB

- Impedance : LF 2x8 ohms, MF 1x8 ohms, HF 1x8 ohms

- Transducers : LF 2x15“, MF 8“, HF 3”

- Connectors : Speakon NL-8 x2

- Dimension (H x W x D)mm : 1052.8 x 596.3 x 527.9

- Weight : 52.6kg