COMPRESSION DRIVER (D305)

1) 용  도

본 기기는 고품질의 드라이버로서, 소형 공간, 양방향 특성, 라인어레이 시스템에 사용이 가능한 드리이버이다.

2) 기  능

- 높은 감도 및 낮은 왜곡

- 부드러운 응답 특성

3) 사  양

- Diameter : 2“

- Impedance : 8 Ω

- RMS : 75 W

- Musical Program : 150 W

- SPL(1W@1m) : 110 dB

- Frequency Response : 400Hz – 9kHz

- Voice Coil Diameter : 75 mm

- Weight : 1.6 kg