COMPRESSION DRIVER (D405)

1) 용  도

본 기기는 PA 또는 모니터스피커, 필(FILL) 용도 카 오디오 등 사용을 추천하는 제품이다.

2) 기  능

- 높은 감도 및 낮은 왜곡

- 부드러운 응답 특성

3) 사  양

- Diameter : 2“

- Impedance : 8 Ω

- RMS : 100 W

- Musical Program : 200 W

- SPL(1W@1m) : 110 dB

- Frequency Response : 300Hz – 7kHz

- Voice Coil Diameter : 100 mm

- Weight : 2.64 kg