MASTER REFERENCE MONITOR LOUDSPEAKER (M2)

1) 용  도

본 기기는 고도의 다이내믹 레인지와 레퍼런스 정확도가 필요로 하는 스튜디오에 적합한 모니터 스피커로서, 고출력의 15인치“ 2-way 시스템을 제공한다. 또한 선형 공간 참조 기술을 통하여 직접음 뿐 만 아니라 반사음도 부드러우면서 정확한 소리를 제공 하고 왜곡이 적은 트랜스듀서를 내장하고 있으며 스튜디오, 영화제작사, 방송 작업실 등 에 사용하기에 적합하다.

2) 기  능

- 선형 공간 참조 기술 적용

- 15인치 LF드라이버

- 1200와트의 출력

- 120 × 100의 커버리지 범위

3) 사  양

- System type : 15“ Master Reference Monitor Loudspeaker system

- Frequency Range : 20Hz ~ 40kHz

- Coverage : 120 x 100 deg

- Power rating	: 1200W cont. (per)

- Sensitivity(1W@1m) : 92dB

- Max SPL : 129dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 15“

- Finish : Satin Black Lacquer

- Connectors : Spring Terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 1256 x 508 x 356

- Weight : 58.5kg