CEILING SPEAKER BACKCAN (MTC-200BB6)

1) 용  도

본 기기는 JBL CONTROL 227C & CT 의 실링 스피커 설치를 위한 BACKCAN 이다.

2) 기  능

- 두꺼운 16 게이지 금속구조

- 12mm 두께의 MDF 구조로 공명 제거

3) 사  양

- Fits : Control 227c / 227ct

- Dimensions : 193 x 206 x 337

- Construction : MDF lining on top panel