CEILING SPEAKER BACKCAN (MTC-300BB8)

1) 용  도

본 기기는 JBL CONTROL 300 시리즈 의 스피커 설치를 위한 BACKCAN 이다.

2) 기  능

- 두꺼운 16 게이지 금속구조

- 12mm 두께의 MDF 구조로 공명 제거

- 상단 및 모든 네면에 KNOCKOUTS 내장

3) 사  양

- External Volume : 1 cu ft. nominal

- Internal Volume : 0.71 cu ft.

- Dimensions : 259 x 380 x 273

- Ceiling Cut Size : 310

- Weight : 5.2 kg