3-CHANNEL VOLUME CONTROLLER (AXB-VOL3)

1) 용  도

본 기기는 3채널 오디오 볼륨 조절 장치이며 전용 통합제어 장치군에 연결하여 볼륨 조절 역할을 한다.

2) 기  능

- 3 라인 레벨 채널 볼륨 컨트롤

3) 사  양

- DIMENSIONS (HWD): 1 1/2" x 5 7/16" x 5 7/16" (38.4 mm x 141 mm x 138.4 mm)

- WEIGHT: 1.1 lbs (499 g)

- ENCLOSURE: Metal with black matte finish

- AUDIO PORTS:

Three independent line-level audio in and out ports, balanced or unbalanced

THD of less than 0.008%, -72 dB at full attenuation (mute)

REGULATORY COMPLIANCE: CE

- INCLUDES:

Front-panel setup switches and status LEDs

Resistors for 600 ohm termination