HDMI DIGITAL SWITCHER (SDX-514M-DX)

1) 용  도

본 기기는 혼잡 한 공간이나 소규모 강의실에서 여러 소스에 대한 간단한 스위칭을 제공하는데 이상적인 디지털 AV 스위처로서, 하나의 전용 프로토콜 케이블과 AXLINK를 통해  HDCP, 컨트롤, VGA, HDMI, 아날로그 및 디지털 오디오, 비디오 신호를 전송하고 4K 및 UHD의 고화질 해상도를 수용한다.

2) 기  능

- 4K 및 UHD의 고화질 해상도 수용

- 다중 비디오, 오디오 및 이더넷 연결

- 중앙 컨트롤러가 필요 없는 입력 스위치

- 키패드 컨트롤를 위한 AxLink 내장

3) 사  양

- HDMI Input Port : 3 Port

- VGA Input Port : 2 Port

- HDMI Output Port : 1 Port

- Analog Stereo port : 2 Port

- Ethernet : 3 × Ethernet

- Link port : DX Link, AX Link

- Voltage : AC 100-240 V

- Power consumption (Max) : 48W

- Dimension (H x W x D)mm : 42.16 x 253.8 x 177.8

- Weight : 1.6kg