HDMI RECEIVER MODULE (DXF-RX-MMD)

1) 용  도

본 기기는 송신기를 통해 광 섬유 케이블로 전송된 아날로그 및 디지털 오디오, 비디오 신호를 수신하는 수신기로서, 멀티 포맷 아날로그 포트와 디지털 장치를 지원하는 HDMI 포트 및 RS-232, IR 포트를 내장하고 있고 최대 300 미터의 광 섬유 케이블로 전송된 신호를 수신한다, 또한 소스와 디스플레이가 서로 다른 해상도를 가질 때 발생할 수 있는 문제를 제거해 주며 동일 제조사의 확장성이 뛰어나고 통합제어 시스템과 연계하여 제어가 가능하다.

2) 기  능

- - 단 하나의 전용 광 섬유 케이블을 통한 컨트롤(IR or RS-232), 아날로그, 비디오 신호 전송

- 멀티 포맷 아날로그 포트 및 HDMI 포트

- 최대 300 미터의 HDMI를 포함한 비디오 신호 전송

- SmartScale 기술 내장

- ICSLAN을 통한 통합제어와 편리한 연계

3) 사  양

- HDMI Output Port : 1 Port

- Audio Out Port : 1 Port

- IR Port : 1 Port

- RS-232 Port : 1 Port

- Ethernet : ICS lan

- Link port : DX Link

- Fiber Cable Length: 300m

- Voltage : AC 100-240 V

- Power consumption (Max) : 20 W

- Dimension (H x W x D)mm : 25.4 x 221.2 x 130.8

- Weight : 0.5kg