MULTI-FORMAT TRANSMITTER (DXF-TX-MMD)

1) 용  도

본 기기는 하나의 전용 광 섬유 케이블을 통해 HDCP, 컨트롤(IR or RS-232), HDMI, 아날로그 및 디지털 오디오, 비디오 신호를 전송 할 수 있는 다중 포맷 트랜스미터로서, 최대 300 미터의 HDMI를 포함한 비디오 신호를 전송하며, 멀티 포맷 아날로그 포트와 디지털 장치를 지원하는 HDMI 포트를 지원한다. 또한 동일 제조사의 확장성이 뛰어나고 통합제어 시스템과 연계하여 제어가 가능하다.

2) 기  능

- 단 하나의 전용 광 섬유 케이블을 통한 컨트롤(IR or RS-232), 아날로그, 비디오 신호 전송

- 최대 300 미터의 HDMI를 포함한 비디오 신호 전송

- 멀티 포맷 아날로그 포트 및 HDMI 포트

- ICSLAN을 통한 통합제어와 편리한 연계

3) 사  양

- Ethernet : ICS lan

- Link port : DX Link

- Fiber Cable Length: 300m

- Voltage : AC 100-240 V

- Power consumption (Max) : 20W

- Dimension (H x W x D)mm : 254 x 221.2 x 130.8

- Weight : 0.5kg