WALLPLATE TRANSMITTERS (DX-TX-WP)

1) 용  도

본 기기는  다중 포맷 벽부 형 송신기로서 단 하나의 전용 프로토콜 케이블을 통해 별도의 전원 공급 없이 전원 공급이 가능하고 아날로그, HDMI/HDCP를 포함한 디지털 비디오 신호를 동일 제조사의 스위처, 수신기에 전송 할 수 있다. 또한 표준 벽부형 마운트를 통한 손쉬운 설치가 가능하다.

2) 기  능

- 단 하나의 전용 프로토콜 케이블을 통한 아날로그, 비디오 신호 전송

- 멀티 포맷 아날로그 포트 및 HDMI 포트

- 최대 100 미터의 HDMI 신호 전송

- 손쉬운 설치

3) 사  양

- Input port : Audio, Video, HDMI

- MTBF : 381,000 hours

- Link port : DX Link

- Power consumption : Power over DXLink = 7 W

- Dimension (H x W x D)mm : 119 x 152 x 33.3

- Weight : 0.64kg