TEMPLATE-BASED CONFERENCING PROCESSOR (DCP-555)

1) 용  도

본 기기는 회의 공간을 위해 특별히 설계된 디지털 회의용 프로세서로서, 16개의 아날로그 입력과 8개의 아날로그 출력을 제공한다. 또한 4개의 양방향 VoIP 연결을 제공하여 각 회의실에 별도의 IP전화 없이도 최대 4개의 오디오 회의 연결을 동시에 지원할 수 있으며, 템플릿 기반의 솔루션의 자동화된 믹싱을 통하여 별도의 Audio Architect 또는 소프트웨어 없이도 웹 인터페이스를 사용하여 수백 또는 수천 개의 회의실을 쉽게 구성할 수 있다.

2) 기  능

- 사용하기 쉬운 템플릿 기반 구성

- 웹 서버 인터페이스

- 16개의 아날로그 입력

- 8개의 아날로그 출력

- 16 IN / 16 OUT BLU-Link 확장

- 4개의 양방향 VoIP 연결 제공

3) 사  양

- In/output channel : 16in/8out

- Control In/Out Port : 16/6 Port, and 2 relay contact closures

- Control Network : Ethernet

- Link Port : Blu-Link

- Power consumption : <65VA

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 483 x 330

- Weight : 4.3kg