DUAL ELEMENT, PROFESSIONAL LOW-PROFILE BOUNDARY LAYER MICROPHONE (CBL201)

1) 용  도

본 기기는 바운더리 마이크로폰으로서, 회의실 환경에서 사용하기에 적합하며 음소거 스위치와 LED 링 표시기로 대화 및 음소거를 위한 직관적인 사용자 컨트롤을 제공한다. 또한 스크류 터미널로 설치가 쉽고 용이하다.

2) 기  능

- 납작한 용모로 테이플 표면을 최소화

- 180° 듀얼 엘리먼트 카디오이드 마이크로폰

- 스크류 터미널로 설치 간편화

- 음소거 스위치 및 LED 링 표시기로 현재 대화 및 음소거 상태에 대한 명확한 시각적 신호 제공

- RF 간섭 억제

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- Minimum Current : 400 µA

- Maximum Current : 600 µA

- Typical Current : 500 µA

- Maximum SPL : 120 dB

- LED : RGB ring LED to indicate mic status

- Finish : Black

- Power : Min Supply Voltage 24V -10% (phantom power)

Max Supply Voltage 48V -10% (phantom power)

Output Impedance Maximum 200Ω

- Dimension (Height x Width)mm : 28.4 x 128.5

- Weight : 750g