WINDOWING PROCESSOR (NMX-WP-N2510)

1) 용  도

본 기기는 다중 실시간 HD 스트림을 처리하는 윈도우 프로세서로서, 비디오 입력 또는 출력 커넥터 필요 없이 이더넷을 통해 모든 비디오 연결이 기능하다. 사용자 정의 된 배경 외에도 최대 4개의 독립적인 비디오 스트림을 수용 할 수 있고 여러개의 윈도우 프로세서를 통해 7x1, 10x1, 13x1, 16x1 또는 그 이상의 창을 제공 할 수 있다. 또한 내장 오디오 매트릭스 스위치를 통해 윈도우 프로세싱 프로세서 출력을 위한 모든 오디오 스트림을 선택 가능하다.

2) 기  능

- 비디오 네트워크에 쉽게 장착 가능

- 4x1 윈도우 + 스태킹

- 레이아웃 사전 설정 가능

- 내장 오디오 매트릭스 스위치 제공

3) 사  양

- Number of Windowed Videos : 4 (Max)

- Power : 120 Volt AC

- Ethernet : P0~P2, U0~U3

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 438 x 305

- Weight : 32.4kg