WINDOWING PROCESSOR (NMX-WP-N2410)

1) 용  도

본 기기는 다중 실시간 HD 스트림을 처리하는 윈도우 프로세서로서, 비디오 입력 또는 출력 커넥터 필요 없이 이더넷을 통해 모든 비디오 연결이 가능합니다. 여러 소스에 대한 실시간 UHD 스트림을 동시에 표시할 수 있으며, 최대 4개의 HD 소스를 하나의 4K 이미지로 결합할 수 있다. 윈도우 프로세서를 통해 7x1, 10x1, 13x1, 16x1 또는 그 이상의 창을 제공 할 수 있다.

2) 기  능

- 최대 4개의 비디오 스트림 제공

- 4x1 윈도우 + 스태킹 지원

- 4K60 4:4:4 출력 지원

- 내장 웹 인터페이스 제공

- 내장 오디오 매트릭스 스위치 제공

3) 사  양

- Number of Windowed Videos : 4 (Max)

- Input Min. Resolution : 640x480p

- Input Max. Resolution : 4096x2160

- Output Resolution : 4096x2160 UHD

- Color Space : 4:4:4

- Audio Formats : 8ch PCM

- Latency : 50ms at 60fps

- Power : 120 Volt AC

- Ethernet : P0~P2(10/100/1000Mbps), U0~U3(1000Mbps)

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 438 x 305

- Weight : 3.24kg