DIGITAL MIXING CONSOLE

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹싱 콘솔로서, 여러 다른 입력들의 레벨, 음색을 조정하고 다양한 효과를 더한 후 출력하는 기기이다. Vista X Quad Star 기술을 컴팩트한 폼 팩터로 활용하며 32, 42, 52개 페이더의 사이즈로 제공된다. Victioncs 인터페이스, Faderglow 기술로 직관적인 운영을 제공하며 Infinity Core는 고품질의 CPU 기반의 프로세싱 성능을 제공한다.

2) 기  능

- 내장 브리지 미터 옵션의 32, 42, 52 페이더 콘솔

- Vista X Quad Star 기술을 컴팩트 한 폼 팩터로 활용

- 다양한 패닝 및 모니터링 기능으로 완벽한 서라운드 지원

- Vistonics™ 터치스크린 인터페이스로 직관적인 운영 가능

- FaderGlow™ 적용으로 채널 페이더의 상태를 빠르게 확인

- DAW 기능을 콘솔에서 직접 제어

- Vista Mix 자동 마이크 믹싱

- D23m I/O, Radial, Evertz, Artel을 위한 12개의 A링크를 갖춘 Infinity Core

- Dante, Livewire, AES67 등 AoIP 네트워크 통합

- BSS DPR-901 다이내믹 EQ 플러그인

- Lexicon® PCM96 고품질 리버브 프로세서

- 방송/뉴스 룸 자동화 시스템과 통합을 위한 Ember 및 Pro-Bel 프로토콜

3) 사  양

- Analogue/Digital : Digital

- Stereo Channels : variable

- Digital I/O : Yes

- Input Faders : 32 or 42 or 52

- Screen : 32-fader version – touch screen x 3EA
42-fader version - touch screen x 4EA
52-fader version - touch screen x 5EA

- Dimension (W x H x D)mm : 32-fader Console – 1515 x 474 x 773
42-fader Console – 1950 x 474 x 773
52-fader Console – 2335 x 474 x 773