REMOTE BAY

1) 용  도

본 기기는 슬레이브 또는 보조 데스크를 통해 Vista 콘솔과 병행하여 제어가 가능한 리모트 베이이다. 제어 및 모니터링 기능을 제공하며 모든 모델의 Vista 콘솔과 함께 사용할 수 있다. 컨트롤 서페이스 용도 및 DSP 및 I/O를 위한 독립형 컨트롤러로 사용할 수 있다. 랩탑 컴퓨터처럼 접어서 보관이 가능하며 12개의 고품질 Penny & Giles 페이더, 40개의 채널 로터리 컨트롤, 터치 패드 및 슬라이드 인 키보드가 있는 컨트롤 서페이스 섹션으로 구성되었다.

2) 기  능

- 모든 버튼은 터치 스크린을 통해 조작 가능

- Cat5 케이블을 통해 D21m 모니터링 MADI 카드의 AUX 포트에 연결

3) 사  양

- Connectivity : Mains socket (80-240 VAC) with integrated switch
: MADI (for monitoring signals)
: 2 x USB (e.g. for a mouse or a memory stick)
: RS422 port (Pro-Bel control)
: 2 x Ethernet (for connecting to the desk in on-line mode and to the second Bridge
Card port for desk redundancy/DSP control)
: WLAN antenna sockets
: 7 x XLR (5.1-channel monitoring and TB mic outputs)

- Impedance : 50 Ω

- Output Level : +15 dBu or + 24 dBu for 0 dBFS

- Power : 100 to 240 V AC ± 10% (50 to 60 Hz)

- Power Consumption : 50 W max

- Weight : 13.8 kg