8“ DUAL PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER (SRX828S)

1) 용  도

본 기기는 18“ 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 디퍼렌셜 드라이브 기술을 통하여 성능의 향상과 무게를 최소화하였으며, 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 또한 스택의 구성과 리깅의 구성이 가능한 서브우퍼 스피커이다.

2) 기  능

- 18인치 LF드라이버

- 1200와트의 출력

- 견고한 다목적 인클로저

- 경량의 포플러 합판 캐비닛으로 제작

- DuraFlex ™ 마감으로 보호

3) 사  양

- System type : 18“ passive dual subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 30Hz ~ 150Hz

- Frequency Response (-3dB) : 47Hz ~ 150Hz

- Power rating	: 1200W cont. (PEAK 4800W)

- Max SPL : 141dB

- Impedance : 4 ohm

- Transducers :2 × LF 18“

- Finish : Obsidian Duraflex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4, NL-4 Loop-thru

- Dimension (H x W x D)mm :574 x 1205 x 681

- Weight : 62.1kg