DYNAMIC VOCAL MICROPHONE (D7(S))

1) 용  도

본 기기는 다이나믹 보컬 마이크로폰으로서, 강력한 공진을 통해 미묘하고 개방적인 사운드를 생성한다. 또한 특허받은 다이어프램을 통해 매우 선명하고 깨끗한 사운드를 제공하며 라미네이트 소재 사용으로 높은 공명 피크를 감쇠시킨다. 또한 슈퍼 카디오이드 극 패턴를 제공하며 메카노 공압 서스펜션를 통해 원치 않는 소음을 효과적으로 제거한다.

2) 기  능

- 선명하고 깨끗한 사운드 제공 (특허받은 다이어프램)

- 라미네이트 소재 사용

- 슈퍼 카디오이드 극 패턴

- 메카노 공압 서스펜션

3) 사  양

- Polar pattern :  supercardioid

- frequency bandwidth : 70 to 20000 Hz

- Sensitivity : 2.6 mV/Pa

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : dark stage blue

- Dimension (Length x Diameter)mm : 185 x 51

- Weight : 320g