DYNAMIC VOCAL MICROPHONE (P3S)

1) 용  도

본 기기는 다이나믹 보컬 마이크로폰으로서 선명하고 깨끗한 사운드를 제공한다. 또한 카디오이드 폴라 극 패턴 제공으로 피드백을 억제하며 팝 및 바람 소리 제거를 위한 통합 된 윈드 스크린을 제공한다.

2) 기  능

- 카디오이드 폴라 극 패턴

- 통합 된 윈드 스크린

- 24 캐럿 금도금 XLR 커넥터

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 40 to 20000 Hz

- Sensitivity : 2.5 mV/Pa

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : black

- Dimension (Length x Diameter)mm : 190 x 51

- Weight : 320g