AUDIO MIXER

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, 제조사의 최고급 프로 콘솔에서 가져온 고스트 마이크 프리앰프의 높은 헤드룸과 넓은 다이내믹 레인지 및 놀라운 신호대 잡음비로 높은 해상도와 명료도를 제공하는 믹서이다. 어시메트릭 이퀄라이저를 사용하며, 콘솔의 뛰어난 음악적인 성능 모든 보컬과 악기를 완벽하게 이퀄라이징 함과 매우 낮은 레이턴시의 USB 레코딩 인터페이스를 제공하는 멀티트랙 오디오 믹서이다.

2) 기  능

- 입력 채널에 DBX 리미터 포함

- 낮은 노이즈의 고스트 마이크 프리앰프 적용

- 2입력/2출력 USB 오디오 재생 및 녹음

- 모든 마이크 입력에 하이패스 필터 및 48V 팬텀파워

- 부드러운 프리미엄 품질의 페이더

- 내부 유니버셜 전원 공급장치

3) 사  양

- Channels : 22ch

- Sapphyre EQ : 3-band

- Limiters on inputs : 8

- USB interface : 2in/2out

- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz

- T.H.D : mono - <0.002%, stereo - <0.007%

- Crosstalk : >-90dB

- Multi-channel USB audio Sampling rate : 44.1kHz / 48 kHz

- Power Consumption : <120VA

- Operating Conditions : 5〫〫〫도 ~ 40도

- Dimension (H x W x D)mm : 109 x 490 x 660

- Weight : 11.06kg