AUDIO MIXER

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹서로서, PCB surface mount 기술을 사용하여 원래의 EQ와 gain값을 정확하게 복원할 수 있고 옵션인 랙 킷 (Rack Kits)을 사용하여 랙 마운트가 가능하다.

2) 기  능

- 24-bit Lexicon 이펙트

- GB30 마이크 프리앰프 내장

- 3밴드 EQ로 중역대에 주파수 설정 가능

- 랙 마운팅 가능

3) 사  양

- Frame Sizes : 8 CH

- Stereo Channels : 2 CH

- FX Processors : 1

- EQ Bands : 3

- Aux Sends : 2

- Returns : 2

- Main Bus Out	: L R

- Frequency Response : +/-1dB, 20Hz ~20kHz

- T.H.D : 0.02% @ 1kHz

- Noise (mic) : -127dBu

- Noise (aux, mix, masters) : <-85dBu

- Crosstalk : >96dB

- Power Consumption : 35W

- Temperature Range : 5˚C to +40˚C

- Dimension (H x W x D)mm : 91 x 330 x 362

- Weight : 4.6kg