LINE-ARRAY SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 밴드, DJ, 렌탈, 예배당 및 다양한 공간에 활용되며 고출력 및 일관된 커버리지를 제공하는 컴팩트형 라인어레이 스피커이다. 플러그 앤 플레이, 내장된 시그널 프로세싱, 효율적인 전송 시스템, 편리한 리깅 하드웨어를 갖추었다.

2) 기  능

- 듀얼 8“ LF 드라이버, 3” 티타늄 압축 드라이버

- 110 °의 넓은 수평 커버리지

- IN / THRU 사용을 위해 병렬로 연결된 2개의 NL4 커넥터

3) 사  양

- SYSTEM TYPE : Modular, portable line array

- FREQUENCY RANGE (-10 dB) : 80 Hz–20 kHz

- MAX PEAK SPL (2 PI) : 136 dB

- NOMINAL DIRECTIVITY (H x V) : 110° x 12° (variable)

- TRANSDUCERS : LF 2 x 8”
HF 1 x 3” titanium compression

- COMPLIANCE : CE

- CONNECTORS : Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

- DIMENSIONS (D x W x H) : 376 x 662 x 299 mm

- WEIGHT : 20.5 kg