HIGH PERFORMANCE CONDENSER MICROPHONE (C391 B)

1) 용  도

본 기기는 콘덴서 마이크로폰으로서, 9~52 V의 팬텀 파워 서플라이에 적용 가능하며, 75 Hz 옥타브당 12 dB의 베이스 컷 필터를 사용하여 노이즈를 제거하고 롤오프 필터, 10-dB 패드 스위치를 장착하고 있다.

2) 기  능

- 9~52 V의 팬텀 파워 서플라이에 적용 가능

- 75 Hz 옥타브당 12 dB의 베이스 컷 필터 제공

- 10-dB 패드 스위치 제공

3) 사  양

- Polar Pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 17 dB-A

- Sensitivity : 10 mV/Pa

- Signal to Noise : 77 dB-A

- Preattenuation Pad : 10 dB

- Bass cut filter : 75 HZ

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : dark gray

- Dimension (Height x Diameter)mm : 146 x 19