REFERENCE MODULAR PRE-AMP (C480 B ULS)

1) 용  도

본 기기는 전치 증폭기로서, 탁월한 오디오 품질과 최고의 유연성을 제공하며 긴 케이블에서도 신호 품질 저하 없이 구동 가능하다. 또한 2단계 하이 패스 필터와 -10dB 또는 + 6dB의 두 가지 이득 단계를 제공한다.

2) 기  능

- 탁월한 오디오 품질과 최고의 유연성 제공

- 신호 품질 저하 없이 구동 가능

- 2단계 하이 패스 필터 제공

- 10dB 또는 + 6dB의 두 가지 이득 단계 제공

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- Preattenuation Pad : 6; -10 dB

- Bass cut filter : 100 Hz

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Power : 48 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : matte black

- Dimension (Height x Diameter)mm : 173 x 21