DUAL SUBWOOFER SPEAKER (STX828S)

1) 용  도

본 기기는 라이브 사운드에서부터 스피치용에 이르기까지 다양한 용도로 사용할 수 있는 포터블 스피커로서 내구성이 우수하고 음향 재생이 매우 뛰어난 디자인이며, 사용의 편리함과 이동의 용이성 그리고 고성능의 사운드 퀄러티와 우수한 출력을 제공한다.

2) 기  능

- 높은 음향 출력을 위한 18" 저주파 드라이버

- 견고하고 안전한 스피커 장착을 위한 20mm 나사 극 소켓

- 견고한 DuraFlex™ 코팅 인클로저

3) 사  양

- System type : 18“ subwoofer speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 35 Hz-250 kHz

- Frequency Response (-3dB) : 37 Hz-120 kHz

- Power rating : 2000W cont. (PEAK 8000W)

- Sensitivity(1W@1m) : 99dB

- Max SPL : 138dB

- Impedance : 8 ohms x 2

- Transducers : LF 18“(x 2)

- Connectors : Speakon NL-4 (×2)

- Dimension (H x W x D)mm : 564 x 1137 x 714

- Weight : 82kg