PROFESSIONAL CONDENSER VOCAL MICROPHONE (C5)

1) 용  도

본 기기는 시끄러운 공연장에서도 파워풀한 소리를 들려주는 콘덴서 타입의 보컬용 마이크로폰으로서, 카디오이드 특성을 통해 또렷한 사운드를 들려준다. 금도금 된 XLR 단자 핀과 금도금 된 트랜스듀서로 부식과 습기에 강하며 내장된 탄성 쇼크 마운트 장착으로 라이브 시 물리적인 잡음을 최대한 제거함으로써 청중들에게 더욱 자연스러운 수음을 가능하게 해준다.

2) 기  능

- 뛰어난 음질 및 최고의 유연성 제공

- 금도금 된 XLR 단자 핀과 금도금 된 트랜스듀서

- 탄성 쇼크 마운트의 장착

3) 사  양

- Polar pattern : Cardioid

- frequency bandwidth : 65 - 20000 Hz

- noise level : 25 dB-A

- Sensitivity : 4 mV/Pa

- Signal to Noise : 69 dB-A

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Design Body : metal

- Finish : matte grayish blue

Powering Interface : 9 to 52 V , 3 mA

- Dimension (Height x Diameter)mm : 185 x 51

Net Weight : 345 g